**Pass- und Ausbaustück TYP DS DN …**

Normteil, nicht feststellbar, für die Verbindung von 2 Rohrenden, zur Dehnungsaufnahme für Rohrleitungen im Betrieb, und zum Ausgleich von Montagedifferenzen. 3° abwinkelbar.

Flansche nach EN 1092-1, gem. unserem Datenblatt 3.9, Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1, Profildichtung (optional).

Werkstoff: 1.4571

Oberfläche: tauchbadgebeizt und passiviert

Baulänge (L): … mm

Profildichtung: NBR (abwasser- und chlorbeständig) oder  
 EPDM (DVGW W 270)

Typ: DS oder gleichwertig

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG

Fon : +49 (0)2735/65664-0

Fax : +49 (0)2735/65664-0

[www.boller-gmbh.de](http://www.boller-gmbh.de)

[info@boller-gmbh.de](mailto:info@boller-gmbh.de)

TYP des Bieters :…………………………………

Hersteller des Bieters:……………………………