**FFK-Stück DN …**

Normteil für Rohrleitung zur winkligen Verbindung von zwei Flanschrohrstücken.

Flanschanschluss nach EN 1092-1, gem. unserem Datenblatt 1.6 Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1

Werkstoff:

Oberfläche:

DN 1: DN….

DN 2: DN….

Baulänge: ….mm

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG

 Fon : +49 (0)2735/65664-0

 Fax : +49 (0)2735/65664-0

 [www.boller-gmbh.de](http://www.boller-gmbh.de)

 info@boller-gmbh.de

Hersteller des Bieters:……………………………