**T-Stück DN …**

Normteil für Rohrleitung zur Verbindung von drei Flanschrohrstücken im rechten Winkel.

Flanschanschluss nach EN 1092-1, gem. unserem Datenblatt 1.8 Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1

Werkstoff:

Oberfläche:

Baulänge: ….mm

Bauhöhe: ….mm

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG

Fon : +49 (0)2735/65664-0

Fax : +49 (0)2735/65664-0

[www.boller-gmbh.de](http://www.boller-gmbh.de)

[info@boller-gmbh.de](mailto:info@boller-gmbh.de)

Hersteller des Bieters:……………………………